*Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования*

***«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»***

***(МГТУ им. Н.Э. Баумана)***

## ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ КАФЕДРА ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

**Р А С Ч Ё Т Н О - П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

**к курсовому проекту на тему:**

\_

\_

\_

\_

Студент группы Э2-71Б

Т. Рахимгалиев

(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

## Руководитель курсового проекта

В.А Зенкин

(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Москва, 2020

# Содержание

# Введение

# 1 Описание двигателя

Исходя из темы курсового проекта, объектом исследования является двигатель автомобиля Mitsubishi L200 – 4D56.

Данный силовой агрегат – четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель с наддувом. Цилиндры имеют рядную схему расположения. Головка цилиндра имеет двухклапанную конструкцию.

Двигатель выпускался крупной серией с [1986](https://ru.wikipedia.org/wiki/1941) по [нынешнее](https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) время на заводах Mitsubishi (Япония), Hyundai (Корея). Назначения – исключительно гражданское.

# 2 Техническое задание

# 3 Исходные параметры двигателя

Таблица 1 - Исходные параметры двигателя, исходя паспортных данных

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Максимальная мощность Ne, л/с | 99 |
| Максимальная мощность Ne, кВт | 72,8 |
| Степень сжатия ε | 21 |
| Диаметр цилиндра D, мм | 91,1 |
| Ход поршня S, мм | 99 |
| Максимальный крутящий момент Me, Н\*м | 237 |
| Атмосферное давление, бар | 1 |
| Температура окружающей среды, К | 288 |

**4 Идентификация двигателя**

В первую очередь необходимо получить адекватную модель двигателя, соответствующую техническому заданию, а также параметрам двигателя автомобиля 4D56. Ниже представлен ВСХ двигателя 4D56



Рисунок 1 – ВСХ двигателя 4D56

Чтобы получить схожую внешнюю скоростную характеристику, выбираются следующие параметры коэффициента избытка воздуха α и степени повышения давления

4000 об/мин: ,

3000 об/мин: ,

2000 об/мин: ,

1000 об/мин: ,




Рисунок 2 – График зависимости крутящего момента от частоты вращения коленвала, полученный с помощью Diesel-RK

Ниже для сравнения показан график, на котором сопоставлены крутящие моменты реального двигателя с крутящим моментом, полученным из программы Diesel-RK. Погрешность вычислений не превосходит 1%.

Рисунок 3 – График зависимости крутящего момента от частоты вращения коленвала

**5 Основные направления модернизации двигателя**

Основным направлением модернизации двигателя является переход от двухклапанной головки цилиндров к четырехклапанной.

Для того, чтобы выбрать новые размеры клапанной, спроектированы и сопоставлены сборки поршней цилиндра с моделями клапанов для двухклапанной и четырехклапанной головок.




Рисунок 3 – Ориентировочное расположение клапанов для двухклапанной и четырехклапанной головок блоков цилиндров

Полученные с моделей размеры клапанов представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – размеры впускных клапанов клапанов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | двухклапанный | четырехклапанный |
| Диаметр стебля клапана, | 10 | 6 |
| Диаметр клапанного канала, | 34 | 27 |
| Диаметр тарелки клапана, | 41 | 35 |
| Коэффициент расхода, | 0,7 | 0,8 |

Таблица 3 – размеры выпускных клапанов клапанов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | двухклапанный | четырехклапанный |
| Диаметр стебля клапана, | 10 | 6 |
| Диаметр клапанного канала, | 34 | 27 |
| Диаметр тарелки клапана, | 39 | 35 |
| Коэффициент расхода, | 0,7 | 0,8 |

Далее проводится расчет по четырем точкам ВСХ для двухклапанной и четырехклапанной ГБЦ. На рисунке 4, 5, 6 сопоставлены коэффициент наполнения, коэффициент остаточных газов, среднее давление насосных ходов.

Коэффициент наполнения увеличился на высоких оборотах, а коэффициент остаточных газов уменьшился только для режима номинальной мощности (4000 об/мин). Среднее давление насосных ходов меньше для всех четырех режимов, следовательно, работа насосных ходов уменьшается, при переходе к четырехклапанной ГБЦ.




Рисунок 4 – График зависимости коэффициента наполнения от частоты вращения коленчатого вала




Рисунок 5 – График зависимости коэффициента остаточных газов от частоты вращения коленчатого вала




Рисунок 6 – График зависимости среднего давления насосных ходов от частоты вращения коленчатого вала

**6 Изменение фаз ГРМ при переходе на четырехклапанную ГБЦ**

Целью курсового проекта является оптимизация фаз газораспределения двигателя, с целью улучшения его параметров. Выбор новых углов открытия и закрытия клапанов на частоте вращения 2000 об/мин произведён в программе Diesel-RK по следующему алгоритму:

а) Одномерное сканирование по углу закрытия впускного клапана. Целевая функция – коэффициент наполнения.

б) Двумерное сканирование по углу открытия впускного клапана и углу закрытия выпускного клапана. Целевая функция – коэффициент наполнения.

в) Одномерное сканирование по углу открытия выпускного клапана. Целевая функция – удельный эффективный расход топлива.

Из предыдущего пункта видно, что при переходе четырехклапанной ГБЦ необходима провести оптимизацию фаз ГРМ для частоты вращения 2000 об/мин. Оптимизация фаз ГРМ для частоты 1000 об/мин не

Таблица 3 - Исходные значения фаз газораспределения:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Угол опережения открытия выпускного клапана | 10 |
| Угол запаздывания закрытия впускного клапана | 42 |
| Угол запаздывания закрытия выпускного клапана | 64 |
| Угол опережения открытия впускного клапана | 15 |

**6.1 Выбор фаз ГРМ для частоты вращения 2000 об/мин**





Рисунок 7 – График зависимости коэффициента наполнения от угла закрытия впускного клапана

Выбирается угол закрытия впускного клапана - 27 град за НМТ.

  
Рисунок 8 – График зависимости удельного эффективного расхода от угла открытия выпускного клапана

Выбирается угол открытия выпускного клапана - 46 град до НМТ.




Рисунок 9 – Двумерное сканирование по углу открытия впускного клапана и углу закрытия выпускного клапана

Выбирается угол открытия впускного клапана и углу закрытия выпускного клапана - 3 и 3 град соответственно

Таблица 4 – результаты оптимизации фаз ГРМ на режиме 2000 об/мин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные фазы | n = 2000 об/мин |
| Угол опережения открытия выпускного клапана | 64 | 46 |
| Угол запаздывания закрытия впускного клапана | 42 | 27 |
| Угол запаздывания закрытия выпускного клапана | 15 | 3 |
| Угол опережения открытия впускного клапана | 10 | 3 |

**5.3 Анализ характеристик двигателя в зависимости от фаз ГРМ**

